|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海游中学教室设备采购参数清单 | | | | |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 一体机 | 1.屏体类型：LED背光源，≥70寸液晶屏，屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃；（支持无损播放2K片源，验收时将进行样片播放测试）；屏体达到A级标准，提供证明材料。 2.★电脑方案采用模块化设计，为抽拉内置式，处理器：Intel Core i5主频为3.0GHz以上，内存：4G DDR3，硬盘：120G SSD，内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M。签订合同前须提供电脑3C证书，要求投标品牌原厂申请（提供证书原件）。 3.★任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，将设备常用的信号源切换、声音调节等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 4.★一体机管理软件：后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作；能实现一体机硬件信息查询、本机信息设置、系统还原备份、系统冰点功能；管理员账户可以任意添加或删改普通用户的账户信息，设置不同用户的使用权限；支持单一文件推送至选定的一体机进行播放，文件类型包含PPT、WORD、EXCEL、PDF、音频和视频等，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等；本软件必须与学校已购买的一体机设备集中控制系统软件相通，实现统一集中管理。 5.整机三年保修，签订合同前提供原厂售后服务承诺函。 | 套 | 2 |
| 2 | 一体机 | 1.屏体类型：LED背光源，≥80寸液晶屏，屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃；（支持无损播放2K片源，验收时将进行样片播放测试）；屏体达到A级标准，提供证明材料。 2.★电脑方案采用模块化设计，为抽拉内置式，处理器：Intel Core i5主频为3.0GHz以上，内存：4G DDR3，硬盘：120G SSD，内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M。签订合同前须提供电脑3C证书，要求投标品牌原厂申请（提供证书原件）。 3.★任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，将设备常用的信号源切换、声音调节等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 4.★一体机管理软件：后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作；能实现一体机硬件信息查询、本机信息设置、系统还原备份、系统冰点功能；管理员账户可以任意添加或删改普通用户的账户信息，设置不同用户的使用权限；支持单一文件推送至选定的一体机进行播放，文件类型包含PPT、WORD、EXCEL、PDF、音频和视频等，可设置播放重复次数、持续时长、允许退出、立即播放、延迟播放、循环播放等；本软件必须与学校已购买的一体机设备集中控制系统软件相通，实现统一集中管理。 5.整机三年保修，签订合同前提供原厂售后服务承诺函。 | 台 | 2 |
| 3 | 交换机 | 华为、思科、华三8口千兆交换机。 | 台 | 2 |
| 4 | 安装及辅材 | 安装所需要的一切配件及人工费。 | 台 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 备注：中标方在中标后3个工作日内带产品选型清单、相关证书、检测报告及原厂质保函前来签订合同，签订合同后7个工作日内完成安装调试，如无法按照此要求履约的，将作废标处理，并记入不良诚信档案。 | | | | |