|  |
| --- |
| 实验初级中学多媒体设备参数清单 |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 详细参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 70寸交互平板 |  | 1、屏幕类型：70英寸LED技术液晶屏；A规屏，屏幕防划防撞击（4mm厚莫氏七级钢化保护屏）防炫钢化玻璃。2、一体化模块前拆式设计，可实现正面，无需工具进行快速拆装维护。3、触控技术：非接触式红外触摸技术，六点触摸；触摸方式：手指、笔。4、教学软件是由国家版权局认定的正规软件，生产厂家具有自主知识产权。5、屏幕左右两侧各具备不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键。6、具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单；可实现无PC状态批注。7、模块化电脑方案，本次配置如下：I3 4160/4G/120G/1000M/WIFI。8、提供互动白板软件和教学资源库。 | 套 | 2 |
| 2 | 绿板 | 定制 | 1、结构：双层结构，由大框及四块1042 mm×1232mm的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机安全。2、基本尺寸：≥4000mm×1300mm×100mm，保证与一体机外形尺寸配套。3、书写板面：采用280℃高温烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，无眩光，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。4、内芯材料：高强度、吸音、高密度多层瓦楞纸板。5、黑板滑轮：滑轮配置为隐藏式U型滑轮，配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB，上下均匀安装。6、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 | 套 | 2 |
| 3 | 备课仪 |  | 1、像素:500万2、对焦:自动/手动3、变焦:10倍数码变焦4、快门:自动5、白平衡调节:自动6、图像特技:动态放大、缩小、拖曳7、视频/音频部分:音频（立体声/单声）输入,内置麦克风 | 台 | 2 |
| 4 | 电脑 | 联想 | 政府采购联想启天A7300（I3-4170） | 套 | 22 |
|  |